BMA USB Stick / ISO Image erstellen.
1. USB STick einstecken
2. Leere Datei auf USB Stick erzeugen. Dateiname: BMA_BOOT_STICK.txt
3. BUILD_USB_STICK.CMD ausführen
4. Nachdem der Stick erzeugt wurde steht zusätzlich ein ISO Image unter c:\BMA_USB_PE\ISO\ zur verfügung.
5. Damit der Stick auch die gewünschten Betriebssysteme unterstützen kann müssen Sie diese noch auf den USB Stick kopieren.
   Kopieren Sie dazu den kompletten Ordner aus dem Betriebssystem depot auf die root des USB Sticks.
   Beispiel xcopy \\Server\OSHARE\W2008Srv.en\*.* <USB Laufwerk>:\W2008Srv.en\*.* /s /e
5b. Um die gewünschten Betriebssysteme automatisch zu kopieren fügen Sie 
    die Gewünschten Betriebssysteme in das Verzeichnis BUILD_USB_STICK\ADD_USB\ hinzu


Konfiguration für manuelle Installation aktualisieren
1. Starten Sie unter BUILD_REGISTER die Datei BUILD_REGISTER.CMD
2. Die neuen Konfigurationsdaten stehen Ihnen unter den Ordner Register zur Verfügung.
   Diese können Sie auf das Masterdepot unter $Software\BMASystem\Register kopieren.




